**校园安全监控维修清单**

我院校园安全监控系统现共49处坏点需要维修。损坏原因主要为：1.室外设备自然老化严重，无法实现监控和信号传输功能；2.线路断点维修后信号传输衰减严重；3.部分线路断点因路面塌陷、网络调整、管路进水等原因无法找到，需重新穿线。4.个别摄像头自然老化严重，已达不到监控效果，需要更换。要求全面维修，正常使用。

附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| 校园安全监控故障摄像机统计 | |
| 序号 | 地点 |
| 1 | 102北环办公广场 |
| 2 | 5大门口球机 |
| 3 | 8北环路门牌石西侧 |
| 4 | 9北环路门牌石东侧 |
| 5 | 13北环停车场出口 |
| 6 | 6北环路西端 |
| 7 | 7西环路北端 |
| 8 | 103办公楼西草坪球机 |
| 9 | 2号教学楼东c区出口 |
| 10 | （109）7号车间东北角 |
| 11 | （23）7号车间北侧行车道 |
| 12 | （43）8号车间东路北看 |
| 13 | （44）8号车间东路南看 |
| 14 | （146）1号学生公寓西北角 |
| 15 | 63 3号学生公寓东北看北 |
| 16 | 152 3号学生公寓岗亭球机 |
| 17 | （67）7号学生公寓南侧区域 |
| 18 | （157）8号学生公寓南侧区域 |
| 19 | 91教工宿舍东北门看环路 |
| 20 | 90教工宿舍东北门球机 |
| 21 | 89教工宿舍东中门看环路 |
| 22 | 165山顶球机 |
| 23 | 74别墅区南部环路 |
| 24 | （101）教工宿舍东门分控点 |
| 25 | 88 6号教工宿舍东南球机 |
| 26 | 167 6号教职工宿舍东南环路 |
| 27 | 55西餐厅南门东区 |
| 28 | 56西餐厅南门看南侧 |
| 29 | (54)餐厅东南角看看餐厅南侧 |
| 30 | （148）餐厅东南角球机 |
| 31 | （150餐厅银杏路口东侧 |
| 32 | （151）餐厅银杏路口南侧 |
| 33 | (149)餐厅银杏路口西侧 |
| 34 | 142西餐厅南门看浴室 |
| 35 | 175步行路与银杏路口西 |
| 36 | 34 2号教学楼西南小路 |
| 37 | 109 7号实训车间东北角 |
| 38 | 43 8号实训车间东路北看 |
| 39 | 44 8号实训车间东路南看 |
| 40 | 136 国交南边小路东侧方向 |
| 41 | 22文化广场北侧球机 |
| 42 | 75别墅区东南侧环路南 |
| 43 | 76别墅区东南侧环路北 |
| 44 | 77教工宿舍东南门看环路 |
| 45 | 54餐厅东南角看餐厅南侧 |
| 46 | 55西餐厅南门东侧区域 |
| 47 | 56西餐厅南门看南侧台阶 |
| 48 | 41网球场南侧对面环路北侧 |
| 49 | 170银杏路东口环路南侧 |